**Кракелаж**

**Кракелаж**– декоративный материал ( лак ) для придания поверхности старых трещин. Кракелаж придаёт любой поверхности античный вид, потрескавшейся от времени штукатурки.

**Описание** Декоративный акриловый состав с сополимерными наполнителями.

**Главные характеристики**Промежуточный отделочный слой для интерьеров.

**Колеровка** Не колеруется.

**Подготовка поверхности**  
***Стены***  
***Новые***   
Убедиться, что поверхность сухая и хорошо выдержанная. Очистить от возможных посторонних частиц и пыли. Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения. Нанести на поверхность 2-3 слоя  фоновой краски желаемого цвета.  
***Старые***   
Устранить все недостатки и неровности поверхности. Провести тщательную очистку поверхности для удаления остатков старой краски, штукатурки, грязи и т.д. Устранить все недостатки и неровности поверхности. Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения. Нанести на поверхность 2-3 слоя  фоновой краски желаемого цвета.  
***Поверхности из дерева***  
***Новые***   
Обработать поверхность  мелкой наждачной бумагой. Нанести один слой грунта для дерева и еще раз обработать поверхность наждачной бумагой. Нанести на поверхность 2-3 слоя  фоновой краски желаемого цвета.  
***Старые***   
Удалите краску с помощью наждачной бумаги. Устранить любые недостатки шпатлевкой. Нанести один слой грунта для дерева и еще раз обработать поверхность наждачной бумагой. Нанести на поверхность 2-3 слоя  фоновой краски желаемого цвета.  
***Поверхности из металла***  
***Новые***Очистить поверхность от жира и грязи. Обработать поверхность наждачной бумагой для удаления возможной ржавчины  и каламина. Нанести один слой грунта для металла, затем нанести на поверхность 2-3 слоя  фоновой краски желаемого цвета.

***Старые и***  
Обработать поверхность наждачной бумагой для удаления возможной ржавчины и старых слоев краски. Нанести один слой грунта для металла. Нанести на поверхность 2-3 слоя  фоновой краски желаемого цвета.

**Метод нанесения**  
На подготовленную поверхность нанести фоновую акриловую краску желаемого цвета. Таким образом будет задан цвет самих трещин. Далее, после полного высыхания краски нанести поверх неё слой декоративного лака Кракелаж. Обязательно следует дождаться полного высыхания лака. Затем на высохшую поверхность разнонаправленными движениями нанести кельмой или шпателем слой белой или заколерованной венецианской штукатурки Speccio. На размеры и фактуру трещин влияет слой штукатурки ( чем толще слой штукатурки, тем толще трещины ), но не более 2 мм. После нанесения штукатурки, по мере высыхания поверхности, постепенно начнут проявляться трещины. Запрещается использовать фен или другие нагревательные приборы для ускорения высыхания поверхности. После полного высыхания поверхности, не раннее 24 часов с момента нанесения, поверхность можно декорировать лессирующими лазурями Velatura Vellur, Baldecor Perlata, Baldecor Luccido, Contrast Satinato..

**Технические характеристики и главные данные при +200С и относительной влажности 60%**

**Плотность,**кг/л         1,01 – 1,05

**Вязкость,**CPS Брукфилд           2500 – 3500

**Теоретический расход**(на один слой)        8-10  м2/л

**Температура возгорания, С °**Не горюч

**Срок хранения** (в сухих, прохладных помещениях)       Не менее 36 мес

**Высыхание на отлип**, час           2-4

**Полное высыхание**, час          24

**Перекрываемость**, час           Через 24

**Наружные/внутренние поверхности**    Нет/Да

**Цвета**              Бесцветный

**Вяжущее вещество**                Акрил

**Очистка инструментов**     Вода

**Разбавитель**            Вода

**Нанесение при помощи валика, кисти** Готово к использованию