**Baldecor lucido**

**Baldecor Lucido**– декоративная водорастворимая глянцевая полупрозрачная акриловая лазурь для внутренних работ. Используется для достижения различных декоративных эффектов.

**Описание**  
Декоративный акриловый состав с глянцевым эффектом.

**Главные характеристики**Отделочный слой для интерьеров.

**Колеровка** Колеруется согласно цветовой карте Baldini Tecnocolor.

**Подготовка поверхности**  
***Стены***  
***Новые***   
Убедиться, что поверхность сухая и хорошо выдержанная. Очистить от возможных посторонних частиц и пыли. Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения. Нанести на поверхность 2-3 слоя  фоновой краски желаемого цвета или фактурную штукатурку.  
***Старые***   
Устранить все недостатки и неровности поверхности. Провести тщательную очистку поверхности для удаления остатков старой краски, штукатурки, грязи и т.д. Устранить все недостатки и неровности поверхности. Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения. Нанести на поверхность 2-3 слоя  фоновой краски желаемого цвета или фактурную штукатурку.  
***Поверхности из дерева***  
***Новые***   
Обработать поверхность  мелкой наждачной бумагой. Нанести один слой грунта для дерева и еще раз обработать поверхность наждачной бумагой. Нанести на поверхность 2-3 слоя  фоновой краски желаемого цвета.  
***Старые***   
Удалите краску с помощью наждачной бумаги. Устранить любые недостатки шпатлевкой. Нанести один слой грунта для дерева и еще раз обработать поверхность наждачной бумагой. Нанести на поверхность 2-3 слоя  фоновой краски желаемого цвета.  
***Поверхности из металла***  
***Новые***Очистить поверхность от жира и грязи. Обработать поверхность наждачной бумагой для удаления возможной ржавчины  и каламина. Нанести один слой грунта для металла.

***Старые и***  
Обработать поверхность наждачной бумагой для удаления возможной ржавчины и старых слоев краски. Нанести один слой грунта для металла. Нанести на поверхность 2-3 слоя  фоновой краски желаемого цвета.

**Метод нанесения**  
На подготовленную поверхность нанести кистью, тампоном, морской губкой или шпателем Baldecor lucido для получения желаемого эффекта. Для избегания появления стыков при нанесении рекомендуется работать от стены до стены.

**Технические характеристики и главные данные при +200С и относительной влажности 60%**

**Плотность,**кг/л         1,01 – 1,05

**Вязкость,**CPS Брукфилд           2500 – 3500

**Теоретический расход**(на один слой)        5-10  м2/л

**Температура возгорания, С °**Не горюч

**Срок хранения** (в сухих, прохладных помещениях)       Не менее 36 мес

**Высыхание на отлип**, час           2-4

**Полное высыхание**, час          24

**Перекрываемость**, час           Через 12

**Наружные/внутренние поверхности**    Нет/Да

**Цвета**              Оттенки цветовой карты

**Вяжущее вещество**                Акрил

**Очистка инструментов**     Вода

**Разбавитель**            Вода

**Нанесение при помощи валика, кисти, тампона, морской губки**          Готово к использованию