**FONDO 10**



|  |  |
| --- | --- |
| **Фасовка** | Грунт Fondo 10 – 5 л. |
| **Расход** | Грунт Fondo 10 – 5 л на 50 м2 (1 слой). |
| **Колеровка** | Согласно спецификации финишного покрытия. |
| **Применение** | Для работ внутри помещений. |
| **Нанесение** | На подготовленную поверхность, обработанную проникающей грунтовкой, наносится грунт Fondo 10 валиком с коротким ворсом в 2 слоя. Время высыхания между слоями – от 2 до 4 часов.  |
| **Время высыхания** | 24-36 часов. |
| **Примечание** | Перед применением материал необходимо тщательно перемешать. |