**ROTORA**



|  |  |
| --- | --- |
| **Фасовка** | Грунт Fondo 4 – 5 л.База ROTORA -1 л, 5 л.Добавка Additivo Oro/Argento – 0,3 л. |
| **Расход** | Грунт Fondo 4 – 5 л на 40 м2 (2 слоя).База ROTORA – 1 л на 10 м2, 5 л на 50 м2.Добавка Additivo Oro/Argento - 0,3 л на Базу 2 л. |
| **Колеровка** | 48 цветов согласно каталогу цветов ROTORA. |
| **Применение** | Для работ внутри помещений. |
| **Нанесение** | На подготовленную поверхность, обработанную проникающей грунтовкой, наносится колерованный по каталогу цветов ROTORA грунт Fondo 4 валиком с коротким ворсом в 2 слоя. Время высыхания между слоями – от 2 до 4 часов. Полное высыхание грунта – 24 часа.Неколерованная База ROTORA наносится кистью в 1 слой хаотичными мазками, либо однонаправленными мазками, в зависимости от желаемого эффекта. Рекомендуется не перегружать кисть краской.При желании Базу можно колеровать, но при этом желательно добавить Additivo Oro/Argento для придания покрытию перламутрового эффекта. |
| **Время высыхания** | 24 часа. |
| **Примечание** | Перед применением материал необходимо тщательно перемешать.Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения. |