**PRIMAIRE PEINTURE**



 **Грунт «PRIMAIRE PEINTURE»**
Основа:   АКРИЛОВЫЕ СОПОЛИМЕРЫ
С ДОБАВЛЕНИЕМ ТИТАНА
Фасовка: 2,5л
Расход: 1л на 10м2
Время высыхания: 4-6 часов

**Описание: специальный грунт на акриловой основе,** используется в качестве основы для нанесения тонких рельефных и гладких декоративных штукатурок и фактурных красок.

Применение согласно спецификации основного декоративного покрытия.