**CERA per STUCCO**



|  |  |
| --- | --- |
| **Фасовка** | Воск защитный для венецианской штукатурки Cera per Stucco-фасовка 1 л. |
| **Расход** | Воск защитный для венецианской штукатурки Cera per Stucco –1 л на 10 м2. |
| **Колеровка** | Не колеруется. Допускается добавление в воск Cera per Stucco декоративных добавок-паст Additivo Argento/Oro. |
| **Применение** | Для работ внутри помещений. Применяется согласно спецификации декоративных материалов Domini. |
| **Нанесение** | Готовая высушенная поверхность венецианской штукатурки покрывается защитным воском Cera per Stucco с помощью венецианской кельмы.Для получения металлизированного эффекта в воск Cera Fluida можно добавить добавку-пасту Additivo ORO или Additivo ARGENTO. |
| **Время высыхания** | 24-36 часов. |
| **Примечание** | Перед применением воск Cera Fluida необходимо тщательно перемешать.Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения.Перед нанесением воска необходимо убедиться в полном высыхании основного покрытия.После нанесения и полного высыхания воска рекомендуется готовую поверхность обработать мягкой тканью, с целью придания поверхности дополнительного блеска. |