Universale primer GG

Грунтовка под декоративную штукатурку «Universale primer GG», произведенная итальянской компанией «Colorificio Sammarinese», призвана обеспечить идеальную поверхность для последующей отделки стен.

Предлагаемая Компанией «Амеса» грунтовка стен под штукатурку «Universale primer GG» имеет в своем составе природный материал – кварцевый песок, превращенный в муку. Благодаря ему, данная грунтовка обладает:

* Хорошей укрывистостью;
* Низким водопотреблением;
* Повышенной эластичностью;
* Химической инертностью;
* Повышенной морозостойкостью.

Она интересна потребителю тем, что грунтовочные работы можно проводить в любых атмосферных условиях, качество поверхности, подготовленное под декоративную штукатурку, будет высоким. В каталоге компании «Амеса» универсальные укрывистые грунтовки занимают достойное место. Ведь они помогают оформить фасады качественно с точки зрения функциональности и эстетики.

Упаковка: 4л, 14л

Расход: 0,150 л/м2, т.е. 4л = 27м2, 14 = 93м2

Нанесение: Валиком, кистью.

На ровную, сухую, не впитывающую поверхность наносят материал равномерно в один слой.